# Журнал нивелирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер станции | Номер пикетов промежуточн. точек | Отсчеты по рейке | | | Превышения | Среднее  превышения | Поправки | Исправленное  превышение | Горизонт прибора | Абсолютные отметки | Примечания |
| Задняя | Передняя | Промежу-точная |
|  | А3 | 2213 |  |  |  |  |  |  | {hd\_a3} | {H\_a3} | Вр.репер |
|  |  | 6915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А1 |  |  | 0110 |  |  |  |  |  | {H\_a1} |  |
|  | Б1 |  |  | 0150 |  |  |  |  |  | {H\_b1} |  |
|  | В1 |  |  | 0090 |  |  |  |  |  | {H\_c1} |  |
|  | Г1 |  |  | 1130 |  |  |  |  |  | {H\_d1} |  |
|  | А2 |  |  | 1013 |  |  |  |  |  | {H\_a2} |  |
|  | Б2 |  |  | 1315 |  |  |  |  |  | {H\_b2} |  |
|  | В2 |  |  | 1527 |  |  |  |  |  | {H\_c2} |  |
|  | Г2 |  |  | 2240 |  |  |  |  |  | {H\_d2} |  |
|  | Б3 |  |  | 2235 |  |  |  |  |  | {H\_b3} |  |
|  | Г3 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | {H\_d3} |  |
|  | В3 |  | 2505 |  | −0292 |  |  |  |  | {H\_c3} |  |
|  |  |  | 7205 |  | −0290 | -0291 | -6 | -0297 |  |  |  |
|  | В3 | 0791 |  |  |  |  |  |  | {hd\_c3} | {H\_c3} |  |
|  |  | 5493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | А4 |  |  | 1415 |  |  |  |  |  | {H\_a4} |  |
|  | Б4 |  |  | 1373 |  |  |  |  |  | {H\_b4} |  |
|  | В4 |  |  | 1940 |  |  |  |  |  | {H\_c4} |  |
|  | Г4 |  |  | 2315 |  |  |  |  |  | {H\_d4} |  |
|  | А3 |  | 0488 |  | 0303 |  |  |  |  | {H\_a3} | Вр.репер |
|  |  |  | 5190 |  | 0303 | 0303 | -6 | 0297 |  |  |  |
| Постраничный контроль | | 15412 | 15388 |  | 24 | 12 | -12 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 24 | |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | |  |  |  |  |  |  |  |  |