|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |
| Г  В | {H\_d1} | | {H\_d2} | | {H\_d3} | {H\_d4} |
|  | {H\_c1} | | {H\_c2} | | {H\_c3} | {H\_c4} |
|  | {H\_b1} | | {H\_b2} | | {H\_b3} | {H\_b4} |
| {H\_a1} | {H\_a2} | | {H\_a3} | | {H\_a4} |

Б

A

4

3

2

1

Масштаб 1:500

Высота сечения рельефа 0,5 м.