Проектные отметки всех вершин квадратов по формуле:



где -значения уклонов соответственно по осям Х; У;

I; j – номер вершины квадрата, для которой определяется отметка

( i= A;Б;В;Г; j=1;2;3;4);

Xij; Yij – координаты вершин квадратов;

Определение рабочих отметок для вершин квадратов, как разность между проектной и фактической отметками;

hp= Hпр - Hз

Определение расстояния до точек нулевых работ:





Определение объема земляных работ по насыпям или выемкам для целых квадратов, не пересеченных линией нулевых работ



