|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {H\_d1\_w} | {H\_d1\_proj} | {H\_d2\_w} | | {H\_d2\_proj} | | {H\_d3\_w} | | {H\_d3\_proj} | {H\_d4\_w} | {H\_d4\_proj} |
| Г  В  {H\_c1\_w} | {H\_d1}  {H\_c1\_proj} |  | | {H\_d2}  {H\_c2\_proj} | |  | | {H\_d3}  {H\_c3\_proj} |  | {H\_d4}  {H\_c4\_proj} |
| {H\_c2\_w} | | {H\_c3\_w} | | {H\_c4\_w} |
| {H\_b1\_w} | {H\_c1}  {H\_b1\_proj} |  | | {H\_c2}  {H\_b2\_proj} |  | | | {H\_c3}  {H\_b3\_proj} |  | {H\_c4}  {H\_b4\_proj} |
| {H\_b2\_w} | | {H\_b3\_w} | | | {H\_b4\_w} |
| {H\_a1\_w} | {H\_b1}  {H\_a1\_proj} |  | | {H\_b2}  {H\_a2\_proj} |  | | | {H\_b3}  {H\_a3\_proj} |  | {H\_b4}  {H\_a4\_proj} |
| {H\_a2\_w} | | {H\_a3\_w} | | | {H\_a4\_w} |
|  | {H\_a1} | | {H\_a2} | | | | {H\_a3} | | | {H\_a4} |

Б

A

4

3

2

1

Масштаб 1:500

Высота сечения рельефа 0,5 м.